**Montážní návod – jednolůžko, výklop od nohou**

**Soupis komponentů**:

Vysoké čelo 1x

Nízké čelo 1x

Bočnice levá 1x

Bočnice pravá 1x

Sololakové dno 1x (2 díly + H lišta)

Rošt v rámu 1x

**Soupis kování:**

Vyklápěcí kování 1pár –(již namontováno na komponentech)

Pružina 4x

Rakvičkové postelové kování 4x levý pár, 4x pravý pár (již namontováno na komponentech)

Úhelník 4x

Šroub 6x69 (+ podložka, matice) 8x (č.15)

Šroub 6x35 (+ podložka, matice) 6x (14) (již namontováno na komponentech)

Vrut 3,6x25mm 16x (č.38)

Hřebík 1,4x20mm 30x

Imbus klička 1x

**Montáž korpusu postele:**

Čela se spojí s bočnicemi pomocí již namontovaného rakvičkového kování jednoduchým zaháknutím. Strana bočnice s namontovaným výklopným kováním patří k vysokému čelu. Do každého rohu postele se namontuje úhelník pomocí vrutů č.38- pro docílení přesného vycentrování postele. Dno je možné připevnit pomocí hřebíčků nejlépe při otočené posteli na bok, doporučujeme však pouhé podsunutí pod postel.

**Montáž roštu**

Rošt se položí na lišty postele a s výklopným kováním se spojí pomocí šroubů č. 15. Pružiny se nasadí do otvorů v otočných částech výklopného kování – dle potřeby (váha matrace…) na každou stranu jednu, ev. dvě pružiny.

Obsah obrázku řetěz

Popis byl vytvořen automaticky