**CZ: NÁVOD NA MONTÁŽ**

 *SK: NÁVOD NA MONTÁŽ*

**POSTEL SE SKLÁDÁ Z:**

*POSTEĽ SA SKLADÁ Z:*



1 x Hlavové čelo

*1 x Hlavové čelo*

**B**

**A**



6 x Kování k usazení roštu

*6 x Kovanie
na osadenie roštu*

**C**

**Detail A**

*Detail A*

**Detail C**

*Detail C*

**Detail B**

*Detail B*



1. Do hlavového a nožního čela nasadíme bočnice a zatlačíme na ně(Detail A).

 *1) Do hlavového a nožného čela vsadíme bočnice a zatlačíme na ne (detail A).*

1. Nasadíme středovou příčku a nastavíme délku nohy tak, aby byla opřena o zem (Detail B).

 *2) Nasadíme stredovú priečku a nastavíme dĺžku nohy tak, aby bola opretá o zem (detail B).*

1. Nasadíme kování (6ks) k usazení roštu. Kování je výškově nastavitelné, proto vybereme výšku, která nám bude nejvíce vyhovovat (Detail C).

 *3) Nasadíme kovania (6 ks) pre osadenie roštu. Kovanie je výškovo nastavitelné, a preto vyberieme výšku, ktorá nám bude najviac vyhovovať (detail C).*

1. Usadíme rošt a matraci

  *4) Osadíme rošt a vložíme matrac.*

1 x Středová příčka

*1 x Stredová priečka*

2 x Nožní čelo

*2 x Nožné čelo*

2 x Bočnice

*2 x Bočnice*