**CZ: NÁVOD NA MONTÁŽ**

*SK: NÁVOD NA MONTÁŽ*

**POSTEL SE SKLÁDÁ Z:**

*POSTEĽ SA SKLADÁ Z:*



1 x Hlavové čelo

*1 x Hlavové čelo*

**B**

**A**

Obsah obrázku kovové nádobí, pant

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku kovové nádobí, pant

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku kovové nádobí, pant

Popis byl vytvořen automaticky

6 x Kování k usazení roštu

*6 x Kovanie   
na osadenie roštu*

**C**

**Detail A**

*Detail A*

**Detail C**

*Detail C*

**Detail B**

*Detail B*

Obsah obrázku kovové nádobí

Popis byl vytvořen automaticky

1. Do hlavového a nožního čela nasadíme bočnice a zatlačíme na ně(Detail A).

*1) Do hlavového a nožného čela vsadíme bočnice a zatlačíme na ne (detail A).*

1. Nasadíme středovou příčku a nastavíme délku nohy tak, aby byla opřena o zem (Detail B).

*2) Nasadíme stredovú priečku a nastavíme dĺžku nohy tak, aby bola opretá o zem (detail B).*

1. Nasadíme kování (6ks) k usazení roštu. Kování je výškově nastavitelné, proto vybereme výšku, která nám bude nejvíce vyhovovat (Detail C).

*3) Nasadíme kovania (6 ks) pre osadenie roštu. Kovanie je výškovo nastavitelné, a preto vyberieme výšku, ktorá nám bude najviac vyhovovať (detail C).*

1. Usadíme rošt a matraci

*4) Osadíme rošt a vložíme matrac.*

1 x Středová příčka

*1 x Stredová priečka*

2 x Nožní čelo

*2 x Nožné čelo*

2 x Bočnice

*2 x Bočnice*